> 13.15 | AT+CSDH Show SMS text mode parameters

> The write command sets whether or not detailed header information is shown in text mode result codes.
> Syntax

> Test Command AT+CSDH=?
> Response(s)
> +CSDH: ((list of supported <show>s)
> OK

> Read Command AT+CSDH?
> Response(s)
> +CSDH:<show>
> OK

> Write Command AT+CSDH=<show>
> Response(s)
> +CSDH: <show>
> OK

> Reference(s) |  | PIN |  | ASC0 | ASC1 | USB | MUX1 | MUX2 | MUX3 |  |  | Charge | Q | Last
> GSM 07.05 |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | - | + | -

> Parameter Description

> <show>(num)(&W)

> [0](&F)
> Do not show header values defined in commands AT+CSCA and AT+CSMP (<sca>, <tosca>,<fo>,<vp>, <pid> and <dcs>) nor <length>, <toda> or <tooa> in "+CMTI", AT+CMGL, AT+CMGR result codes for SMS-DELIVERs and SMS-SUBMITs in text mode; for SMS-COMMANDs in +CMGR result code, do not show <pid>,<mn>,<da>, <toda>, <length> or <cdata>
> 1
> Show the values in result codes