> 11.9 | AT+CGPADDR Show PDP address

> Syntax

> Test Command AT+CGPADDR=?
> Response(s)
> [+CGPADDR: (list of defined <cid>s)]
> OK

> Write Command AT+CGPADDR=[<cid>[,<cid>]]
> Response(s)
> [+CGPADDR: <cid>, <PDP_address>]
> [+CGPADDR: <cid>, <PDP_address>]
> OK
> ERROR
> +CME ERROR

> Reference(s) |  | PIN |  | ASC0 | ASC1 | USB | MUX1 | MUX2 | MUX3 |  |  | Charge | Q | Last
> GSM 07.07 |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | - | + | -

> Command Description
> The test command returns a list of defined <cid>s.
> The write command returns a list of PDP addresses for the specified context identifiers. If no <cid> is specified, the addresses for all defined contexts are returned.
> Parameter Description

> <cid>(num)

> A numeric parameter which specifies a particular PDP context definition (see AT+CGDCONT command).

> <PDP_address>(str)

> A string that identifies the MT in the address space applicable to the PDP. The address may be static or dynamic.
> Note

> • | If no <cid> is specified, the write command will return a list of all defined contexts.