> 10.14.16 | HTTP GET (Polling Mode)

> at^siss=0,srvType,"Http" | Select service type HTTP.
> OK
> at^siss=0,conId,1 | Select connection profile 1.
> OK
> at^siss=0,hcMethod,0
> OK
> at^siss=0,address,http://192.168.1.4/
> OK
> at^siso=0
> OK
> at^sisr=0,1500 | Start reading data in polling mode.
> ^SISR: 0, 1264
> ...DATA...
> OK
> at^sisr=0,1500
> ^SISR: 0, 1500
> ...DATA...
> OK
> at^sisr=0,1500
> ^SISR: 0, 602
> ...DATA...
> OK
> at^sisr=0,1500 | Again, try to read 1500 bytes.
> ^SISR: 0, -2 | Nor more data to read, i.e. the service has finished.
> OK
> at^sisi?
> ^SISI: 0,6,0,3366,0,0 | The command response indicates that the HTTP service is in state "6" (Down) and that 3366 bytes have been read.
> OK
> at^sise=0 | Check error status of service profile 0.
> ^SISE: 0,0 | The command response confirms that no error occurred.
> OK
> at^sisc=0 | Close the service.
> OK