> 8.11.1 | AT^MONP responses

> Response of AT^MONP (Example):

> chann rs dBm MCC MNC BCC C1 C2
> 653 26 -84 262 07 0 22 22
> 660 20 -90 262 07 3 16 16
> 687 19 -91 262 07 1 15 15
> 678 14 -96 262 07 3 10 10
> 671 14 -96 262 07 1 10 10
> 643 10 -100 262 07 7 6 6

> Column | Description
> Chann | ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) of the BCCH carrier
> rs | RSSI value 0 - 63 (RSSI = Received signal strength indication)
> dBm | Receiving level in dBm
> MCC | Mobile Country Code (first part of the PLMN code)
> MNC | Mobile Network Code (second part of the PLMN code)
> BCC | Base Station colour code
> C1 | cell selection criterion
> C2 | cell reselection criterion