> 5.13 | RF Connector

> Table 39: | RF connector

> Parameter | Conditions | Min. | Typical | Max. | Unit
> GPRS connectivity | GPRS multislot class 12 |  |  |  |
> | Time slots Rx |  |  | 4 |
> GPRS coding schemes | Time slots Tx Full implementation CS-1,CS-2,CS-3, CS-4 |  |  | 4 |
> GSM Class | Small MS class B |  |  |  |
> Frequency range | EGSM 850 | 824 |  | 894 | MHz
> GSM 900 | 880 |  | 1785 | MHz
> GSM 1800 | 1710 |  | 1880 | MHz
> GSM 1900 | 1850 |  | 1990 | MHz
> Receiver input Sensitivity @ antenna connector Under all propagation conditions according to GSM Spec. | EGSM 850 | -102 |  |  | dBm
> GSM 900 | -102 |  |  | dBm
> GSM 1800 | -102 |  |  | dBm
> GSM 1900 | -102 |  |  | dBm
> Receiver input Sensitivity @ antenna connector BER Class II<=2.43% @ static input level (no fading) | EGSM 850 | -102 | -105 |  | dBm
> GSM 900 | -102 | -105 |  | dBm
> GSM 1800 | -102 | -105 |  | dBm
> GSM 1900 | -102 | -105 |  | dBm
> RF power @ antenna con nector (50Ω Load) Under normal conditions (3GPP-Specification) | EGSM 850 |  | 31,9 |  | dBm
> GSM 900 |  | 31,9 |  | dBm
> GSM 1800 |  | 29,2 |  | dBm
> GSM 1900 |  | 29,2 |  | dBm